<a name="top"></a>

Некоторые параметры SMART SSD-дисков

Экспорт в PDF

Дата создания: 2024/05/08 04:49 (C) mihanik

<a href='javascript:history.back();'><img src=/lib/exe/fetch.php/level_up.png height=35 width=50></a>

Critical Warning - критические ошибки в работе накопителя (от отображаемого значения определяется характер сбоя).

Composite Temperature - текущая температура твердотельного накопителя.

Available Spare - текущий оставшийся объем резервной области, используемой для подмены вышедших из строя ячеек памяти (обычно это значение: 64).

Available Spare Threshold - это значение параметра Available Spare, по достижении которого состояние накопителя считается критическим.

Percentage Used - уровень износа накопителя в процентах (%).

Data Units Read - количество прочитанных с массива флеш-памяти блоков данных (один блок соответствует 512 байт данных).

Data Units Written - количество записанных на массив флеш-памяти блоков данных (один блок соответствует 512 байт данных).

Host Read Commands - количество выполненных по интерфейсу операций чтения данных (изменение на единицу соответствует 1 Мбайт данных).

Host Write Commands - количество выполненных по интерфейсу операций записи данных (изменение на единицу соответствует 1 Мбайт данных).

Controller Busy Time - время в минутах, в течение которого контроллер был занят обслуживанием запросов со стороны системы.

Power Cicles (0B) - количества циклов включения/выключения: 35.

Power On Hours (0C) - учет наработанного времени, в нашем случае это 15 часов.

Unsafe Shutdowns (0D) - количество небезопасных отключений питания: 22.

Media and Data Integrity Errors (0E) - количество ошибок целостности данных.

Number of Error Information Log Entries (0F) - количество ошибок целостности данных.

Источники:

http://www.efxi.ru/more/intel_ssd_600p_smart.html

⇑ Наверх ⇑

В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями. Если у вас возникли вопросы или замечания, можете их отправлять на почту support@mihanik.net