<a name="top"></a>

Mikrotik на виртуальном сервере

Экспорт в PDF

Дата создания: 2022/04/19 17:53 (C) mihanik

<a href='javascript:history.back();'><img src=/lib/exe/fetch.php/level_up.png height=35 width=50></a>

Скачиваем и устанавливаем образ MikroTik CHR.

wget https://download.mikrotik.com/routeros/6.48.1/chr-6.48.1.img.zip -O chr.img.zip echo u > /proc/sysrq-trigger && gunzip -c chr.img.zip | dd of=/dev/vda

Через VMmanager перезагружаем виртуальную машину. Спустя минуту, через тот же VMmanager подключаемся по VNC к машине. Если все сделали правильно, видим приглашение MikroTik.

Входим под admin без пароля. Первым делом устанавливаем пароль для admin, т.к. скорее всего вас сразу же начнут атаковать подбором пароля.

/user set admin password=Ваш Пароль

Настраиваем сеть. Параметры подключения можно увидеть в настройках виртуальной машины в разделе «ip адреса».

/ip address add interface=ether1 address=95.182.XX.XX/24 /ip route add gateway=95.182.XX.1 </konsole>

Далее подключаемся через Winbox и наслаждаемся.

Наверх

В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями. Если у вас возникли вопросы или замечания, можете их отправлять на почту support@mihanik.net