<a name="top"></a>

Как прописать статический маршрут в windows?

Экспорт в PDF

Дата создания: 2022/07/22 05:24 (C) mihanik

<a href='javascript:history.back();'><img src=/lib/exe/fetch.php/level_up.png height=35 width=50></a>

Дано.

Есть некий ПК в какой-то сети. У ПК указан маршрут по умолчанию через основной роутер.

Нужно.

К определённому IP-адресу обращаться не «через роутер», а как-то по-другому.

Решение.

Договоримся об обозначениях.

Целевой ПК имеет адрес <целевой_IP>.

Маска подсети, где находится целевой ПК, - это <маска_сети>. Обычно это что-то типа 255.255.255.0 (или, по-другому, - /24).

Шлюз, который нужно использовать, - это <IP_шлюза>.

Шаг 1.

Открываем командную строку от имени Администратора

Шаг 2.

Подаём команду

route -p add <целевой_IP> mask <маска_сети> <IP_шлюза>

Пример.

route -p add 185.195.24.227 mask 255.255.255.255 192.168.0.1
Ключ -p обозначает, что мы создаём постоянный маршрут, который сохранится после перезагрузки исходного ПК.
Важно! Если мы не хотим чтобы созданный нами маршрут сохранялся после перезагрузки ПК, мы НЕ ДОЛЖНЫ указывать ключ -p !

⇑ Наверх ⇑

В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями. Если у вас возникли вопросы или замечания, можете их отправлять на почту support@mihanik.net