<a name="top"></a>

Медленный Wi-Fi. Кто виноват? Что делать?

Экспорт в PDF

Дата создания: 2025/02/07 17:34 (C) mihanik

<a href='javascript:history.back();'><img src=/lib/exe/fetch.php/level_up.png height=35 width=50></a>

Дано

Медленно работает Wi-Fi. Медленный интернет через Wi-Fi.

Надо

Нужно чтобы Интернет «летал», а Wi-Fi «не тормозил».

Решение

Осторожно!!! Много букв!!!

Меня часто просят:«Помоги выбрать «нормальный» Wi-Fi роутер.»

Я начинаю осторожно задавать вопросы, и достаточно часто выясняется, что «нормальный роутер» не нужен вовсе.

Делюсь опытом.

Итак, если у вас «медленно работает Wi-Fi» действуйте по следующему плану.

Шаг 1

Перезагрузите роутер/точку доступа. Перезагрузите компьютер.

И - да! Я не издеваюсь!

Роутер - это специализированный мини-компьютер с операционной системой «на борту». Операционную систему пишут люди. Люди могут ошибаться при написании программ операционной системы, и роутер, соответственно, может начать глючить. Мало того, - возрастные роутеры могут страдать от старческих болячек: вздулись конденсаторы, появилась микротрещина в микросхеме, блок питания не выдаёт нужного напряжения. Причин может быть много.

Перезагружать роутер и компьютер обязательно!

Если не помогло, переходите к следующему шагу.

Шаг 2

Проверьте, что у роутера и компьютера/ноутбука прикручены антенны к Wi-Fi-модулю.

Телевизор без антенны вам много покажет? А компьютер или ноутбук чем хуже?

И тут смеяться не нужно. Часто бывает, что по какой-то причине или у роутера, или у компьютера не прикручена антенна.

Например, вот так

В таком случае нужно нужно найти/купить антенну и водрузить её на положенное место.

Антенна может выглядеть так

У ноутбука антенна тоже обязательно есть. НО!!! Обычно Wi-Fi модуль находится внутри корпуса ноутбука и крепится к материнской плате через специальный разъём. Если ноутбук пару раз встряхнуть хорошенько или уронить, то Wi-Fi модуль может просто-напросто немного выйти из разъёма и перестать нормально работать.

Проверить это можно только в сервисном центре, но проверить нужно.
Можно попробовать это проверить самостоятельно, но только на свой страх и риск!!!

Если не помогло, переходите к следующему шагу.

Шаг 3

Проверьте, что вам не мешает микроволновая печь.

Бывает так, что Wi-Fi тормозит периодами по нескольку минут, а потом опять начинает работать как ни в чём не бывало.

Обязательно постарайтесь проверить корреляцию времени торможения Интернета и времени разогрева пищи в микроволновке у себя или у соседей.

Можно как-нибудь вечерком за рюмочкой чая поговорить с соседями про их микроволновку и где она стоит. Часто ли используют...

И - да! Я не издеваюсь!

Дело в том, что микроволновки и Wi-Fi сеть часто работают на одной частоте радиоволн: 2.4 ГГц. Только мощность микроволновки во много раз больше, чем мощность Wi-Fi-роутера. Соответственно, микроволновка во включенном состоянии начинает работать как средство радиоэлектронной борьбы, и компьютер/ноутбук теряет связь с роутером.

Если причина в микроволновке, то что с этим делать, - решать вам.

Если же причина не в этом, переходите к следующему шагу.

Шаг 4

Уточните сколько ноутбуков/компьютеров/смартфонов одновременно, т.е. в один момент времени, подключены к роутеру.

И - да! Я не издеваюсь!

«Общение» компьютера с роутером по Wi-Fi можно сравнить с ток-шоу. Пока на ток-шоу один ведущий (роутер) и один гость (компьютер) всё внимание ведущего уделено одному гостю. Гость что-то говорит,- ведущий слушает, ведущий говорит,- гость слушает.

При этом достигается наилучшее качество общения и по скорости, и по качеству.

Очень важно, что все говорят по очереди! В один момент времени «говорит» только кто-то один.

Теперь представим, что на ток-шоу появился ещё один гость... Ещё один... И ещё один... Чем больше гостей в ток-шоу, тем меньше ведущий уделяет внимания каждому гостю. Соответственно, качество общения ведущего с каждым конкретным гостем падает. Ведущий всё меньше уделяет внимания гостю, гость за тот же промежуток времени успевает сказать всё меньше и меньше.

Так же и с Wi-Fi-роутером.

Например, роутер за единицу времени может обработать 100 запросов. Если к роутеру подключен один компьютер, то все его 100 запросов будут обработаны. Если компьютеров 2 (два) то будет обработано по 50 запросов от каждого компьютера. Если 3 (три) компьютера, то 33 запроса.

Ну... Вы поняли...

Скорость работы каждого компьютера по Wi-Fi в грубом приближении равна пропускной способности роутера поделённой на количество устройств, которые пользуются этим роутером.

Чем больше клиентских устройств (копьютеров/ноутбуков/смартфонов) тем медленнее работает Wi-Fi.

Если причина не в этом, переходите к следующему шагу.

Шаг 5

Убедитесь, что к вашей Wi-Fi сети не подключены устаревшие устройства.

Устройства могут подключаться к роутеру на разной скорости используя разные протоколы Wi-Fi. Старые устройства используют старые протоколы подключения, современные устройства используют новые протоколы подключения. Каждый протокол подключения имеет собственную максимальную скорость работы по Wi-Fi.

Сравнение протоколов и скорости их работы:

Как видим, устройства, подключившиеся по протоколу «b», смогут работать на максимальной скорости 11Мбит/С, по протоколу «g», - на максимальной скорости 54 Мбит/С, и т.д..

Вы скажете: «И что? У меня современный компьютер, он может работать на скорости 600Мбит/С!!!»

А то!

Wi-Fi роутер работает на скорости самого медленного устройства!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-60620017&id=456239897&hash=962ffef6382f1228" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe>

Если у вас к роутеру подключился ноутбук лохматого года, который может работать на скорости 11 Мбит/с, то все устройства подключенные к этому роутеру будут работать на такой же низкой скорости. Более того, эту низкую скорость они будут делить поровну на всех.

Представьте себе как 10 компьютеров делят поровну между собой скорость в 11 Мбит/С...

Настройте роутер так, чтобы к нему могли подключаться только современные устройства!

Для «старичков» можно завести отдельный роутер или точку доступа... Но это спорное решение. Поясню позже.

Шаг 6

Проверьте, что вы не столкнулись с «проблемой скрытого узла».

Продолжим аналогию с ток-шоу. Представьте, что в студию ток-шоу входит ещё один гость (к Wi-Fi роутеру подключается ещё один клиент) и здоровается со всеми участниками ток-шоу.

Мы помним, что в один момент времени может говорить только один участник ток-шоу!

Все замолкают. Здороваются со вновь пришедшим гостем, договариваются о порядке общения.

Т.е. мы понимаем, что во время подключения нового клиента Wi-Fi скорость падает, т.к. происходит:

голосование/выборы кто первый начнёт «говорить»;

скорость пропускания роутера начинает делиться на большее количество клиентов.

Эта ситуация понятна.

А теперь представим, что новый гость ток-шоу не входит полностью в студию, а говорит из-за двери так, что его слышит ведущий ток-шоу, но не слышат остальные гости.

Что происходит?

Роутер видит все ПК.
ПК1, ПК2, ПК3 видят друг друга и роутер.
ПК4 видит только роутер.

Если ПК4 что-нибудь «сказанёт», роутер это увидит, приостановит вещание. Остальные ПК «не поймут» почему роутер замолчал и будут требовать от него внимания.

Это очень сложная для решения ситуация, но её решать нужно. В противном случае Wi-Fi-сеть будет ужасно тормозить. Каждый производитель Wi-Fi-роутеров решает эту проблему по-своему. Часто производители роутеров включают настройку, которая именно за роутером закрепляет право устанавливать право приоритета использования Wi-Fi клиентами.

Если причина не в этом, переходите к следующему шагу.

Шаг 7

Проверьте, что вам не мешают соседние роутеры/точки доступа.

Самый сложный шаг алгоритма!!!

На этом шаге вам сильно поможет программа WiFiman.

Здесь я привёл ссылку на программу для устройств c Android, однако, также существует аналог программы для яблочных смартфонов.

Запустите программу и с её помощью проанализируйте загруженность эфира Wi-Fi.

Шаг 7.1

Сначала рассмотрим самую простую ситуацию.

Продолжим аналогию с ток-шоу. Представьте, что в одно время в одной и той же студии одновременно проводится 2 (два) ток-шоу. 3 (три) ток-шоу...

Шум получается страшный. Каждый старается друг-друга «перекричать».

В таком случае находящиеся в одном помещении соседние ток-шоу начинают друг другу мешать.

Напрашивается простое решение, - развести все ток-шоу по разным съёмочным павильонам.

С Wi-Fi-роутерами так тоже можно. Дело в том, что в России Wi-Fi имеет 13 (тринадцать) частотных каналов. Если вы сможете договориться с соседями о том кто какой канал будет использовать, то это будет идеально.

Однако, для роутеров нужно использовать не соседние каналы, а каналы, которые несколько отстоят друг от друга. В противном случае роутеры всё равно будут мешать друг другу, как радиостанции, которые вещают на соседних частотах.

Вы слышали когда-нибудь как в радио эфир одной радиостанции вмешивается другая? Вот и с Wi-Fi так же.

Однако! Несмотря на то, что мы можем использовать 13 каналов, не пересекаются и не мешают друг другу ТОЛЬКО 3 (три) КАНАЛА:

1

6

11

Схема не перекрывающих друг друга каналов на рисунке.

Но это только в том случае, если роутеры используют стандартную ширину канала в 22 МГц.

Как мы можем понять из рисунка ситуация легко решается в том случае, когда рядом расположено 3 роутера, и вы смогли за рюмочкой чая найти взаимопонимание с соседями.

Вам с соседями нужно установить ширину канала вещания своих роутеров в 22МГц и распределить каналы 1, 6, 11 между собой!

Шаг 7.2

Рассмотрим ситуацию, когда рядом находится всё ещё 3 (три) роутера, но взаимопонимания с соседями найти не удалось, и, мало того, среди них нашёлся один «умник», который уже что-то почитал про Wi-Fi.

Наверняка он прочитал, что увеличение ширины канала роутера с 22МГц, до 40МГц приводит к ускорению работы Wi-Fi. Что он делает? Правильно! Настраивает свой роутер на использование ширины канала в 40МГц.

И это совершенно верно для случая, когда в округе всего один роутер.

И тут ваш сосед получает обратный эффект. Почему? Потому, что его роутер стал «слышать» как работают соседние роутеры. Стали появляться коллизии в вещании, что обычно приводит к «замедлению Интернета» как у самого «умника», так и у его соседей.

В такой ситуации можно попробовать уменьшить мощность передатчика своего Wi-Fi-роутера. Зачем роутеру вашего соседа, который находится за стеной, «слышать» как работает ваш роутер?

Если ваш роутер и все его «потребители» Wi-Fi находятся в одной «комнате», то уменьшение мощности вещания может дать результат. Хуже когда у вас компьютер в одной комнате, роутер в другой, ноутбук в третьей... Но об этом чуть позже.

В любом случае нужно «поиграть» со степенью уменьшения мощности сигнала своего роутера.

Шаг 7.3

Рассмотрим случай когда вокруг больше 3 (трёх) роутеров, а среди соседей часто встречаются «умники», но не всё так плохо.

Вот реальная обстановка, которая сложилась вокруг меня на момент написания статьи: 28 роутеров.

На рисунке видно, что очень сильно загружены первые 6 каналов Wi-Fi. Что я сделаю? Правильно! Настрою свой роутер на использование 13-го канала, т.к. его частоты будут менее всего подвержены влиянию помех от соседних роутеров.

Роутеры некоторых производителей во время перезагрузки/включения могут самостоятельно проанализировать эфир и выбрать самый малозагруженный канал Wi-Fi. Это ещё одна причина того, что обычная презагрузка роутера может помочь.

Шаг 7.4

Рассмотрим случай, когда совсем всё плохо.

Видим, что тут яблоку (роутеру) негде упасть. Эфир переполнен.

Тут можно попробовать «поиграть» с мощностью вашего роутера в сторону её уменьшения. Можно попробовать поменять место расположения роутера: увести его подальше от окон, дверей...
Однако, не факт, что поможет.

Тут существует единственный вариант решения проблемы, - для подключения «к Интернету» переходить на использование проводов. Других вариантов нет.

Шаг 8

Или чего делать не нужно.

Не нужно увеличивать мощность своего роутера!

Почему? Причин несколько.

Причина первая.

Это не законно!

В России максимальная допустимая мощность передатчика Wi-Fi составляет 100 мВт или 20 dBm.

Это компромиссная величина, позволяющая с одной стороны получить приемлемую зону покрытия в условиях города, с другой — ограничить зону действия таких сетей ближайшими помещениями.

Причина вторая.

Ваш роутер начнут «слышать» соседние роутеры, ваш роутер тоже начнёт их слышать. Что произойдёт? Правильно! Роутеры начнут мешать друг другу. Ситуация только ухудшится.

Причина третья.

Рассмотрим ситуацию, когда вокруг соседей нет, ваш роутер единственный, но есть одно НО!

Ваш роутер стоит в одной комнате, компьютер в другой комнате, ноутбук в третьей, вы со смартфоном на кухне, стены толстые...

Тут тоже не поможет более мощный роутер. Почему? Поясню.

Представьте, что вы с другом вышли в поле. Между вами 100 метров, и вы решили поговорить. Ну... Как поговорить... Покричать.

Естественно, вы будете слышать, что ваш друг пытается докричаться, но что именно он кричит вы не сможете понять. Ваш друг (роутер) находится в такой же ситуации. Связи нет.

Но тут ваш друг вспоминает, что у него есть мегафон (в народе его называют «орало»), и начинает кричать вам через мегафон. Кажется, что ситуация улучшилась? Однако, - нет. Вы стали слышать друга, а он вас не слышит по прежнему. А двухсторонняя связь должна быть обязательно!!! Мало что-то просто «выкрикнуть», нужно ещё и от собеседника получить подтверждение того, что он вас понял.

Эта ситуация решается тем, что клиентов интернета нужно или переводить на использование проводов, или продумывать схему из нескольких точек доступов/роутеров для надёжного покрытия всей площади квартиры.

Итог

Получить надёжную и быструю работу по Wi-Fi сложно, но в некоторых случаях можно.

В запутанных случаях рекомендую прибегнуть к услугам опытного специалиста.

При возможности используйте провода.

На "закуску"

Длина волны Wi-Fi работающего на частоте 2,4 ГГц составляет примерно 12,5 см. Если у вас в стене есть металлическая арматура и вы «удачно» расположите свой роутер рядом со стеной, то можете получить весёлую ситуацию с интерференцией волн, со стоячей волной. Даже «удачное» расположение неподалёку металлического предмета может привести к такой-же ситуации.

Мне как-то рассказывали, что роутер пришлось перенести в другое место просто из-за того, что рядом у соседнего здания была металлическая крыша, которая отражала волны Wi-Fi так «удачно», что это очень сильно сказывалось на скорости работы самого Wi-Fi

Одним словом: «Wi-Fi - это вам не шахматы! Тут думать нужно!!!»

Источники

⇑ Наверх ⇑

В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями. Если у вас возникли вопросы или замечания, можете их отправлять на почту support@mihanik.net