<a name="top"></a>

Резервирование ip на microtik

Экспорт в PDF

Дата создания: 2022/04/19 17:54 (C) mihanik

/ip dhcp-server lease add address=192.168.10.253 client-id=1:f4:f2:6d:44:5b:d3 mac-address=F4:F2:6D:44:5B:D3 server=MainServer

⇑ Наверх ⇑

В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями. Если у вас возникли вопросы или замечания, можете их отправлять на почту support@mihanik.net