<a name="top"></a>

Сброс телефона Yealink к настройкам по умолчанию

Экспорт в PDF

Дата создания: 2022/04/20 13:58 (C) mihanik

Возможно три способа сбросить телефон к настройкам по умолчанию:

Через веб‐интерфейс. В разделе «Настройки ‐> Обновление ПО» нужно нажать кнопку «Сброс».

Через экранное меню телефона. Нужно зайти в раздел Меню ‐> Настройки ‐> Система (пароль по умолчанию: «admin») ‐> Сброс настроек.

Третий способ самый простой. Он также помогает в случае утраты пароля администратора. Когда телефон находится в режиме ожидания, нужно зажать кнопку ОК, примерно на 7 секунд. Затем на экране телефона появится уведомление о сбросе телефона к настройкам по умолчанию, которое нужно подтвердить.

Данный метод применим к следующим телефонным аппаратам компании Yealink:

SIP‐T19(P)

SIP‐T20(P)

SIP‐T21(P)

SIP‐T22(P)

SIP‐T23P(G)

SIP ‐T26P

SIP‐T27P

SIP‐T28P

SIP‐T29G

SIP‐T32G

SIP‐T38G

SIP‐T41P

SIP‐T42G

SIP‐T46G

SIP‐T48G

VP530

CP860

⇑ Наверх ⇑

В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями. Если у вас возникли вопросы или замечания, можете их отправлять на почту support@mihanik.net