<a name="top"></a>

Восстановление работоспособности RAID-массива

Экспорт в PDF

Дата создания: 2023/10/02 06:45 (C) mihanik

<a href='javascript:history.back();'><img src=/lib/exe/fetch.php/level_up.png height=35 width=50></a>

Пока без пояснений. Просто запись на память

[root@MYHOMEPC mihanik]# mdadm --stop /dev/md0 mdadm: stopped /dev/md0 [root@MYHOMEPC mihanik]# mdadm --assemble --update=force-no-bbl /dev/md0 /dev/sde1 /dev/sdf1 /dev/sdg1 /dev/sdh1 mdadm: /dev/md0 has been started with 4 drives.
Важно!Без опции --update=force-no-bbl массив не собирался.

Ссылки:

https://server-fault.ru/questions/254800/mdadm-raid5-vse-diski-otobrazhajutsja-kak-rezervnye?ysclid=ln8inb49vo24024202

https://raid.wiki.kernel.org/index.php/The_Badblocks_controversy

https://mcwees.blogspot.com/2018/04/mdadm.html

⇑ Наверх ⇑

В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями. Если у вас возникли вопросы или замечания, можете их отправлять на почту support@mihanik.net