<a name="top"></a>

Virt viewer для Windows

Экспорт в PDF

Дата создания: 2024/05/21 05:15 (C) mihanik

<a href='javascript:history.back();'><img src=/lib/exe/fetch.php/level_up.png height=35 width=50></a>

Дано

Хост виртуализации с гипервизором KVM.

На хосте виртуализации работает виртуальная машина.

ПК с установленной ОС Windows.

Надо

Управлять виртуальной машиной с ПК, на котором установлена ОС Windows.

Решение

Шаг 1.

На ПК с Windows дём на сайт https://virt-manager.org/download.

Скачиваем программу virt-viewer соответствующей разрядности.

Устанавливаем virt-viewer на ПК с Windows.

Шаг 2

Идём на ПК с гипервизором, запускаем Virt-manager.

Открываем свойства виртуальной машины, к которой нужно подключаться из-под Windows.

Переходим на «Дисплей Spice».

Настраиваем параметры.

Нажимаем кнопку «Применить».

Важно! Запомните порт, на котором работает дисплей Spice. В моём примере - это tcp/ip 5900

Шаг 3

На ПК с гипервизором разрешаем подключения на порт 5900 (мы его узнали на предыдущем шаге). Для этого запускаем терминал, становимся суперпользователем root и подаём 2 команды.

---- --

Надеюсь, что вы знаете IP-адрес своего ПК с гипервизором, он нам пригодится на следующем шаге. Ели не знаете, то его можно уточнить при помощи команды ifconfig

Шаг 4

Возвращаемся на ПК с Windows.

Запускаем программу Remote viewer

Указываем адрес подключения.

Нажимаем кнопку подключиться.

В моём случае адрес подключения получился таким: spice://192.168.100.10:5900Здесь: spice - протокол подключения 192.168.100.10 - IP-адрес хоста виртуализации 5900 - порт подключения.

Шаг 5

Начинаем управлять виртуальной машиной.

Источники

https://virt-manager.org/download

⇑ Наверх ⇑

В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями. Если у вас возникли вопросы или замечания, можете их отправлять на почту support@mihanik.net