<a name="top"></a>

Как проанализировать зашумлённость WiFi

Экспорт в PDF

Дата создания: 2022/09/05 09:36 (C) mihanik

<a href='javascript:history.back();'><img src=/lib/exe/fetch.php/level_up.png height=35 width=50></a>

Когда WiFi «плохо работает», ему, возможно, мешают соседние точки доступа.

Важно сделать так, чтобы ваша точка доступа работала на частоте, которая не пересекается по частоте с соседней точкой доступа.

Проанализировать зашумлённость WiFi очень просто.

Шаг 1

Ставим на свой смартфон программу WiFiman

Скачать её можно тут:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.usurvey&hl=ru&gl=US

Шаг 2

Запускаем программу

Шаг 3

Переходим в раздел «Радиосвязь».

Шаг 4

Здесь переключаемся на закладку «Каналы»

Шаг 5

Делаем вывод о том, на какой канал лучше переключить работу точки доступа.

На скриншоте видно, что точка доступа с именем medvedevy настроена верно, т.к. не пересекается по частотам с соседними точками.
Некоторые размышления о WiFi можно почитать тут: Как недорого весь офис из нескольких кабинетов покрыть Wi-Fi

Наверх

В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями. Если у вас возникли вопросы или замечания, можете их отправлять на почту support@mihanik.net